Воздушное пространство
Воздушное пространство – это система разграничений в соответствии с правилами FAR (федеральные авиационные правила). Даже если мы не находимся в классах A, B, C, D, ограниченных или запретных зонах, мы находимся в классе E или классе G (как разъяснено в FAR 103).
Федеральная администрация по авиации – это федеральное агентство, ответственное за регулирование  вопросов авиации в пределах США. 
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Описание Воздушного Пространства

Класс А

Воздушное пространство класса А не показывают на картах. Оно покрывает всю страну и имеет нижнюю границу 18000 фт. MSL (от уровня моря).

Термин контролируемое "воздушное пространство" не означает, что кто-то там управляет движением, но диспетчеры имеют довольно хорошее представление относительно того, что творится в классе А. Обязательно использование сервиса по контролю за воздушным движением – national air traffic control (ATC). Пространство класса А начинается на высоте 18000 фт. MSL и продолжается вверх до высоты 60000 фт. MSL. Высоты более 18000 фт. обозначаются в сотнях футов высоты полета (FL – Flight Level). Например, flight level two zero zero, or FL 200 = 20,000 feet MSL, FL 600 = 60,000 feet MSL и т.д.

США разумеется не контролируют воздушное пространство за пределами своих границ, однако пространство класса А продлено за пределы береговой линии на 12 миль.  

Для запоминания: класс А – ABOVE 18000 ft airspace.

Класс B
Класс В окружает национальные аэропорты  и обычно простирается до 10 000 фт. MSL, а в некоторых случаях и выше. Самое большее, пространство класса В может простираться горизонтально с радиусом в 15 миль от вышки аэропорта. Это конечно не универсальное описание пространства В. Более точно оно определяется конкретно исходя из условий трафика, географических  или иных условий. Описания терминалов VFR  помогают более точно понять горизонтальное распределение класса В в каждом конкретном случае. Теоретически  СЛА может летать выше действия пространства В, но это может быть опасно. Кроме того, в этом случае Вы можете пролетать над густонаселенной местностью и часто через области с относительно насыщенным воздушным движением, где производится заход на посадку или взлет самолетов. 
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На картах горизонтальная граница пространства В изображается концентрической толстой голубой линией, которая может быть уменьшена или расширена согласно географии воздушных трасс. 

Верхняя и нижняя часть каждого слоя воздушного пространства обозначается дробью. Например, 90/40. Это означает, что эта часть воздушного пространства находится между 9000 и 4000 футами MSL (SFC обозначает  surface – поверхность). Двумерная карта показывает только   горизонтальные границы различных слоев. Вы можете использовать представление в виде дроби, чтобы понять вертикальные границы зоны. 

На карте поверхность городов, расположенных в классе В, окрашена в желтый цвет. СЛА не может летать над такими областями, даже если они не расположены в классе В.

Хотя СЛА не могут залетать в класс В без специального разрешения, некоторые органы УВД дают такое разрешение в определенных случаях. Многие площадки, где летают СЛА  находятся под пространством класса В, и если СЛА залетают высоко или проходят через пространство В, это может вызвать многочисленные предупреждения со стороны УВД аэропорта, который находится в классе В. Пространство В покрывает всю площадь внутри ограничивающей его линии. Пилоты летающие вблизи класса В должны очень хорошо знать наземные ориентиры, ограничивающие пространство.

Проникновение в пространство класса В является очень серьезным нарушением, которое подвергает риску жизни многих людей, летающих на больших пассажирских самолетах. Если проникновение в пространства классов D или Е (они будут описаны ниже) влекут за собой только серьезное предупреждение, то проникновение в класс В или С влечет за собой строгое наказание.

Для запоминания: класс В – BIG City airspace.

Класс С
На карте горизонтальные границы класса С показаны толстой фиолетовой (magenta) линией. Такой же как пространство В, но не синей, а фиолетовой.

Разделение по высотам показывает верхнюю и нижнюю границу, также как и в пространстве В. Также как и в пространстве В Вы можете летать над и под выступами пространства С, но не можете залетать внутрь пространства.

Если пространство В обозначает Big City, то пространство С означает просто City. СЛА не могут летать внутри этого пространства без разрешения УВД, которое может быть получено по телефону (некоторые органы УВД могут принимать заявку по радио).
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Класс D
Маленькие городские аэропорты с диспетчерской вышкой  обычно обозначаются как класс D. На карте это пространство ограничивается штриховой голубой линией, а сам аэродром закрашивается голубым цветом.  Обычно верхняя граница класса D находится на высоте 2500 фт. AGL (average ground level – средний уровень земли) над аэропортом, но эта высота может быть другой и тогда она указывается цифрой внутри линии. Например, цифра 54 означает высоту 5400 фт. MSL. Некоторые границы пространства D могут иметь, например, вытянутую форму, потому что там могут проходить трассы взлета или посадки аэропорта.

Полеты над пространством D не представляют проблем для опытного пилота СЛА, надо только учитывать то, что нельзя летать над густонаселенными  городами. Для воздушного движения обычна ситуация, когда  самолет проходит через или рядом с пространством D аэропорта, но не планирует совершать посадку в этом аэропорту. Тогда необходимо связаться по радио с диспетчером аэропорта и доложить о Ваших намерениях (частота указана на карте). Это позволяет диспетчеру знать воздушную обстановку в его районе полетов класса D. 
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Класс Е
Контролируемое пространство  официально  разграничено, за  исключением областей, которые часто не говорят Вам многого. Класс Е – это огромное контролируемое воздушное пространство, которое не определено как классы А, В, С, D, G.  Вы можете запомнить класс Е как Everywhere (везде). Оно заполняет промежуток между остальными классами. СЛА могут летать свободно в большей части класса Е. Исключением является пространство, описанное в пункте 103.17 FAR: Никто не может использовать СЛА в пределах горизонтальных границ пространства Е, предназначенного для аэропорта, несмотря на то, что этот  человек может иметь разрешение органов УВД, отвечающих за этот аэропорт.
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Класс Е обозначается прерывистой фиолетовой линией вокруг аэропорта. Внутри этой линии пространство Е покрывает всю поверхность. Верхняя граница класса Е не обозначается на картах. В нём можно летать в пределах, не ограниченных другими пространствами. Класс Е всегда имеет одно из четырёх значений нижней границы: поверхность, 700 AGL, 1200 AGL, 14500 MSL. Большая часть пространства Е имеет ограничение высоты 1200AGL. Ограничение высоты 700 AGL  обозначается на картах широкой фиолетовой линией с размытой границей. Размытая граница находится с той стороны, где вводится нижняя граница пространства 700 AGL.

На примере Вы можете видеть широкую фиолетовую линию, которая окружает аэропорт снаружи прерывистой фиолетовой линии. С одной стороны ограничение 700 AGL, а после пересечения этой линии, ограничение увеличивается до 1200 AGL.
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Класс Е в удаленных частях страны имеет ограничение снизу 14500 MSL. Это пространство ограничено голубой размытой линией. Со стороны размытой части линии ограничение 14500 MSL, со стороны четкой линии ограничение 1200 AGL.
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Иногда уровень класса Е отличается от обычных значений. Тогда он обозначается голубой ломаной линией. Цифра внутри линии означает  нижнюю границу класса Е.
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Класс G
Этот класс расположен под остальными пространствами и начинается от поверхности земли. Этот класс полностью неконтролируемый и наиболее подходит для полетов СЛА. Класс G заканчивается там, где он пересекается классами B, C, D, E.

Класс G означает Ground airspace. Он покрывает всю страну. В удаленных областях он имеет высоту 14500 MSL. Класс G покрывает всю поверхность земли, повторяя рельеф. Верх класса G – это обычно низ пространства E.

Специальное использование воздушного пространства
Ограниченное пространство (Restricted)
Ограниченное пространство  может быть довольно большим и показывается на карте широкой "волосатой" синей линией. Четкая граница обозначает внешнюю границу пространства. На примере показаны несколько зон ограничений, соседствующих друг с другом.  В этих областях может присутствовать невидимая опасность, например артиллерийские стрельбы или иная подобная активность. Полеты в данных областях возможны, когда они не активны, но разрешение на их использование необходимо получать в уполномоченных органах УВД. Время работы зоны  и наименование контролирующего органа указаны на картах.
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Запретная зона (Prohibited Area)

Запретная зона обозначается на карте словами Prohibited Аrea и заключена в волосатую синюю линию с четким внешним краем. Эта зона не должна пересекаться ни в каком случае.
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Виктор Авиатрасса (Victor Airway)
Авиатрасса – это специальный вид пространства класса Е. Нам позволено там летать, но очень неплохо знать, где она проходит и избегать ее, чтобы уменьшить воздушный трафик в её пределах. Авиатрасса это как шоссе в небе. Многие мощные самолеты используют её. 
Трасса проходит между маяками, именуемыми "very high frequency omnidirectional range" или VOR. Эти маяки обычно находятся в больших аэропортах. Трассы, ориентированные с Севера на Юг имеют нечетные номера, ориентированные с Запада на Восток – четные. По этим трассам летают самолеты, использующие как визуальный полет, так и полет по приборам. Трасса имеет ширину восемь миль,  начиная с уровня 1200 AGL, который заканчивается на уровне 18000 MSL. Авиатрассы обозначаются на картах бледно голубыми линиями, в которых написана буква V и номер трассы. Там же может указываться информация для связи с органами УВД, контролирующими этот участок трассы.
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Военные тренировочные трассы (Military Training Routes – MTR)
Обозначаются тонкими светло серыми линиями. Каждая имеет свой идентификатор, имеющий две части. VR означает, что по трассе летают визуально – Visual Flight Rules, IR означает, что используется полет по приборам – Instrument Flight Rules. Вторая часть обозначения – трёх или четырёхзначный номер. Четырёхзначный номер означает маршрут, проходящий ниже 1500 AGL, особенно опасный для СЛА. Трёхзначный номер означает маршрут, проходящий как ниже, так и выше 1500 AGL. Военные летают быстро, так что надо быть особенно внимательным при пересечении их маршрутов.
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Области военных операций (Military Operations Area – MOA)
Эти обширные области  обозначаются фиолетовой волосатой линией  с четкой внешней границей. В этих областях проводятся армейские маневры. Специального разрешения на полет в этой области не требуется, но пилот должен получить информацию о режиме работы этой области в органах УВД.
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Области повышенного внимания (Alert Area)
Обозначаются так же как запретные или ограниченные области, но имеют пояснения в нескольких словах, что это за зона. В ней могут производиться тренировочные полеты или может быть большое воздушное движение. Нет необходимости получать разрешение на полет в этой зоне.
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